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Пояснительная записка по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, утвержденных постановлением администрации Костромского муниципального района Костромской области от 22.06.2021 №1466 «Об утверждении правил землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области», предусмотрено:
1) Изменение в Разделе III «Градостроительные регламенты»  статьи 33.3 «Градостроительные регламенты зоны. 2.1 - Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки»:
-исключение  условно-разрешенного вида использования земельного участка – ведение огородничества. 
























Статья 33.3. Градостроительные регламенты зоны
2.1 - Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки.
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
	N п/п
	Вид разрешенного использования
	Наименование объектов капитального строительства
	Предельные параметры
	Код вида

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	индивидуальные жилые дома
	минимальный размер земельного участка - 0,08 га;
максимальный размер земельного участка - 0,15 га;
В условиях сложившейся застройки минимальный размер земельного участка определяется по фактическому использованию.
Расстояние от границы земельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.
Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, возможно решётчатое или  глухое высотой не более 1,8 м;
между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие
земельные участки (сетчатые или
решётчатые) высотой не более 1,8м;
максимальный процент застройки 70%.
	2.1

	2.
	Блокированная жилая застройка
	жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (каждый из совмещенных домов предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)
	минимальный размер земельного участка - 0,06 га;
максимальный размер земельного участка – 0,1 га;
минимальный отступ от границ земельного участка не менее 3 м;
расстояние от границы земельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м.
минимальный отступ от границы земельного участка со стороны общей стены между блоками (блок-секциями) - 0 м;
ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, возможно решётчатое или  глухое высотой не более 1,8 м;
между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие
земельные участки (сетчатые или
решётчатые) высотой не более 1,8м;
максимальный процент застройки 70%.

	2.3


	3.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	объекты капитального строительства, предназначенные для дошкольного образования
	минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1 место;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 3 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов;
иные показатели:
максимальная вместимость отдельно стоящих объектов - 350 мест
	3.5.1

	
	
	объекты капитального строительства, предназначенные для начального и среднего общего образования
	минимальные размеры земельных участков при вместимости:
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место;
- 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место;
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место;
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место;
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место;
- 1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место;
минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м;
предельное количество этажей - 3 этажа;
- предельная высота зданий 18 метров;
максимальный процент застройки - 70 процентов;
иные показатели:
максимальная вместимость - 1500 мест
	

	
	
	объекты капитального строительства, предназначенные для иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе художественные, музыкальные школы и образовательные кружки
	минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
максимальный размер земельного участка – 0,25 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 3 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	

	4.
	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест;
максимальный размер земельного участка – 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	3.3

	5.
	Коммунальное обслуживание
	объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 80 процентов
	3.1

	
	
	объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
предельная высота зданий - 11 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	

	6.
	Социальное обслуживание
	объекты капитального строительства: службы занятости населения, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, клубы по интересам, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, общественные некоммерческие организации
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место;
максимальный размер земельного участка 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	3.2

	
	
	объекты капитального строительства: дома престарелых, дома ребенка, детские дома
	минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
максимальный размер земельного участка 0,15 га;
предельное количество этажей - 3 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	

	7.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
	12.0







	8.
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

	минимальный размер земельного участка - 0,08 га;
максимальный размер земельного участка - 0,15 га;
В условиях сложившейся застройки минимальный размер земельного участка определяется по фактическому использованию.
Расстояние от границы земельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, возможно решётчатое или  глухое высотой не более 1,8 м;
между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие
земельные участки (сетчатые или
решётчатые) высотой не более 1,8м;
максимальный процент застройки 70%;
Площадь предоставляемых земельных участков (включая площадь застройки) для  обслуживания отдельно стоящих гаражей или открытых  автостоянок, хозяйственных построек, отдельно стоящих бань - от 50 кв.м до 100 кв.м.
	2.2


2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:
	N п/п
	Вид разрешенного использования
	Наименование объектов капитального строительства
	Предельные параметры
	Код вида

	1.
	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальный размер земельного участка – 0,03 га;
максимальный размер земельного участка - 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	4.6

	2.
	Религиозное использование
	объекты капитального строительства: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома, монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища
	минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости;
максимальный размер земельного участка – 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей – 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	3.7

	
	
	объекты капитального строительства: здания и сооружения, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы
	минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости;
максимальный размер земельного участка – 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей – 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	

	3.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
максимальный размер земельного участка 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	8.3

	4.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	минимальный размер земельного участка - 0,005 га;
максимальный размер земельного участка 0,01 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
предельное количество этажей – 1 этаж;
максимальный процент застройки - 90 процентов
	2.7.1

	5.
	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место;
максимальный размер земельного участка – 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	4.1

	6.
	Банковская и страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место;
максимальный размер земельного участка 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 60 процентов
	4.5

	7.
	Обслуживание автотранспорта
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
максимальный размер земельного участка 0,1 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1м;
предельное количество этажей - 1 этаж;
максимальный процент застройки - 90 процентов
	4.9

	8.
	Объекты придорожного сервиса
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
максимальный размер земельного участка 0,15 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	4.9.1

	9.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без площади застройки) - 0,06 га;
максимальный размер земельного участка 0,50 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 4 этажа;
максимальный процент застройки - 60 процентов;
многоквартирный дом должен быть обеспечен автостоянками в расчете  1 машино-место на 90 кв.м. общей площади квартир.
При размещении многоквартирного дома необходимо предусматривать нормируемые элементы благоустройства:
- площадки для игр детей  -из расчета 0,7 кв.м./чел;
- площадки для отдыха взрослого населения — из расчета 0,1 кв.м./чел.
	2.1.1

	10.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	минимальный размер земельного участка - 0,03 га;
максимальный размер земельного участка 0,25 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
предельное количество этажей - 3 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов
	3.4.1

	11.
	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальный размер земельного участка – 0,03 га;
максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
предельная высота зданий - 10,5 м;
максимальный процент застройки - 40 процентов;
иные показатели:
максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м
	4.4

	[bookmark: _GoBack]12.
	Спорт

	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

	минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 60 процентов
	5.1



3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
	N п/п
	Вид разрешенного использования
	Наименование объектов капитального строительства
	Предельные параметры
	Код вида

	1.
	Благоустройство территории
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования.
	12.0.2


	
