	Приложение 

к постановлению администрации
Костромского муниципального района
от «07» октября 2022 года № 2590


Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

             Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением Администрации Костромского муниципального района  от 22.06.2021 №1474, предусматривает следующие изменения:

Таблицу с основными видами разрешенного использования для зоны Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами статьи 70 Градостроительного регламента жилой зоны изложить в следующей редакции :  

Статья 70. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.
Ж – 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов до 3-х этажей предназначенных для проживания одной семьи с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

	Зона 
	Вид разрешенного использования
	Разрешенное использование территории
	Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Ж-1

	Основной


	-  Для индивидуального жилищного строительства,

- блокированные двухсемейные дома с участками 

- для ведения личного подсобного хозяйства.


	1. Площадь вновь предоставляемых

земельных участков (включая площадь застройки):

- для индивидуального жилищного строительства- от 600 кв.м до 1500 кв.м; - для ведения личного подсобного хозяйства - от 600 кв.м до 2500 кв.м. 

В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту.

2. Площадь участков блокированных домов от 600 м2 (включая площадь застройки). 

3. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.

В условиях сложившейся застройки

допускается размещение жилого дома по красной линии – линии застройки квартала.

От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.

4. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.

5. Предельное количество надземных этажей – 3.

6. Коэффициент использования территории не более 0,67.

7. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, возможно решётчатое или  глухое высотой не более 1,8 м.

- между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие

земельные участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 1,8м.

	
	
	- оказание услуг связи.

(размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи)
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место;

максимальный размер земельного участка 0,15 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов.











