Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

         Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением Администрации Костромского муниципального района  от 22.06.2021 №1471, предусматривает следующие изменения:

Зона Ж-2 - зона малоэтажной смешанной жилой застройки части 2 главы IX статьи 68.3 Градостроительного регламента Жилые зоны изложить в следующей редакции:   
Ж-2 -  Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:
	N п/п
	Вид разрешенного использования
	Наименование объектов капитального строительства
	Предельные параметры
	Код вида

	1.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без площади застройки) - 0,006 га;

максимальный размер земельного участка 0,50 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

предельное количество этажей - 4 этажа;

максимальный процент застройки - 60 процентов;

многоквартирный дом должен быть обеспечен автостоянками в расчете  1 машино-место на 90 кв.м. общей площади квартир.

При размещении многоквартирного дома необходимо предусматривать нормируемые элементы благоустройства:
- площадки для игр детей  -из расчета 0,7 кв.м./чел;
- площадки для отдыха взрослого населения — из расчета 0,1 кв.м./чел.
	2.5

	2.
	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальный размер земельного участка – 0,03 га;

максимальный размер земельного участка - 0,12 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;

предельная высота зданий - 10,5 м;

максимальный процент застройки - 40 процентов;

иные показатели:

максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м
	4.4

	3.
	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест;

максимальный размер земельного участка – 0,15 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	3.3

	4.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	минимальный размер земельного участка - 0,03 га;

максимальный размер земельного участка 0,25 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;

предельное количество этажей - 3 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	3.4.1

	5.
	Социальное обслуживание
	объекты капитального строительства: службы занятости населения, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, клубы по интересам, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, общественные некоммерческие организации
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место;

максимальный размер земельного участка 0,15 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	3.2

	
	
	объекты капитального строительства: дома престарелых, дома ребенка, детские дома
	минимальный размер земельного участка - 0,04 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

максимальный размер земельного участка 0,15 га;

предельное количество этажей - 3 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	

	6.
	Коммунальное обслуживание
	объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 1м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 80 процентов
	3.1

	
	
	объекты капитального строительства здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	минимальный размер земельного участка - 0,04 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;

предельная высота зданий - 11 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	

	7.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
	12.0


2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:
	N п/п
	Вид разрешенного использования
	Наименование объектов капитального строительства
	Предельные параметры
	Код вида

	1.
	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальный размер земельного участка – 0,03 га;

максимальный размер земельного участка - 0,15 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	4.6

	2.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	минимальный размер земельного участка - 0,02 га;

максимальный размер земельного участка 0,15 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	8.3

	3.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	минимальный размер земельного участка - 0,005 га;

максимальный размер земельного участка 0,01 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;

предельное количество этажей – 1 этаж;

максимальный процент застройки - 90 процентов
	2.7.1

	4.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест;

максимальный размер земельного участка 0,10 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 60 процентов
	3.10.1

	5.
	Общественное управление
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления.
	Минимальный размер земельного участка – 0,03 га;

максимальный размер земельного участка - 0,15 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	3.8

	6.
	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место;

максимальный размер земельного участка – 0,15 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 70 процентов
	4.1

	7.
	Банковская и страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место;

максимальный размер земельного участка 0,15 га;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

предельное количество этажей - 2 этажа;

максимальный процент застройки - 60 процентов
	4.5


3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
	N п/п
	Вид разрешенного использования
	Наименование объектов капитального строительства
	Предельные параметры
	Код вида

	1.
	Благоустройство территории
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	-
	12.0.2














