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Пояснительная записка по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области предусмотрено:
1) Изменение статьи 74 «Градостроительные регламенты  для зон сельскохозяйственного назначения» правил землепользования и застройки Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области»  в части изменения  вида разрешенного использования «подсобные хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».



























Статья 74. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного назначения.
      Зона сельскохозяйственного использования СХ – 1 предназначена для выращивания
сельхозпродукции открытым способом, луга, пастбища, животноводческие фермы, предприятия по переработке и хранению, подсобные хозяйства, лесозащитные полосы и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении ниже следующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости:
	

Зона
	

Вид
разрешенного
использования
	

Разрешенное использование недвижимости
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	СХ-1
	Основной
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	минимальный размер земель-ного участка - 0,08 га;
максимальный размер зе-мельного участка - 0,15 га;
В условиях сложившейся за-стройки минимальный размер земельного участка определяется по фактическому исполь-зованию.
Расстояние от границы зе-мельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
Ограждения участков со сто-роны улицы не должно ухуд-шать ансамбля застройки, возможно решётчатое или  глухое высотой не более 1,8 м;
между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие
земельные участки (сетчатые или
решётчатые) высотой не более 1,8м;
максимальный процент за-стройки 70%;
[bookmark: _GoBack]Площадь предоставляемых земельных участков (включая площадь застройки) для  об-служивания отдельно стоящих гаражей или открытых  автостоянок, хозяйственных построек, отдельно стоящих бань - от 50 кв.м до 100 кв.м

	СХ-1
	Условно
разрешенные

	Коммунальное обслуживание, 
Предоставление коммунальных услуг,
 Земельные участки (территории) общего пользования.
	1. Размер земельного участка для строительства трансформаторной
подстанции, распредели-тельного пункта, опор линий электропередачи выбирается
согласно ведомственным строительным нормам отвода земель для электрических
сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-т1.
2. Предельные параметры разрешенного строительства для линейных объектов и
объектов инженерной инфраструктуры принимать 100% для всех территориальных зон.



