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Статья 74. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного назначения.
      Зона сельскохозяйственного использования СХ – 1 предназначена для выращивания
сельхозпродукции открытым способом, луга, пастбища, животноводческие фермы, предприятия по переработке и хранению, подсобные хозяйства, лесозащитные полосы и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении ниже следующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости:
	

Зона
	

Вид
разрешенного
использования
	

Разрешенное использование недвижимости
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	СХ-1
	Основной
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	минимальный размер земель-ного участка - 0,08 га;
максимальный размер зе-мельного участка - 0,15 га;
В условиях сложившейся за-стройки минимальный размер земельного участка определяется по фактическому исполь-зованию.
Расстояние от границы зе-мельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
Ограждения участков со сто-роны улицы не должно ухуд-шать ансамбля застройки, возможно решётчатое или  глухое высотой не более 1,8 м;
между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие
земельные участки (сетчатые или
решётчатые) высотой не более 1,8м;
максимальный процент за-стройки 70%;
Площадь предоставляемых земельных участков (включая площадь застройки) для  об-служивания отдельно стоящих гаражей или открытых  автостоянок, хозяйственных построек, отдельно стоящих бань - от 50 кв.м до 100 кв.м

	СХ-1
	Условно
разрешенные

	Коммунальное обслуживание:
объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники

объекты капитального строительства: здания и помещения, предназна-ченные для приема фи-зических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

	



минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 80 процентов




минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
предельная высота зданий - 11 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки - 70 процентов

	
	
	 Земельные участки (территории) общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использо-вания включает в себя содержание видов раз-решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (улично-дорожая сеть, благоустройство территории)
	минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению



